	Чертеж точки в системе прямоугольных координат. Способы построения недостающих проекций точек.
Точка в пространстве определяется своими координатами, которые, как правило, имеют числовые значения, например А (x, y, z), А (10, 45, 15).

Прямоугольные проекции точки на плоскостях проекций определяются как основания перпендикуляров, опущенных с точки на каждую с плоскостей проекций.

Проекции точек обозначаются большими буквами латинского алфавита или числами.
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А′ — горизонтальная проекция точки А;

А′′ — фронтальная проекция точки А;

А′′′ — профильная поекция точки А.

Для получения проекционного чертежа совмещают плоскости П1 и П3 с фронтальной плоскостью проекций П2 поворотом соответственно около осей X и Z.

Тогда на чертеже проекции А′ и А′′ размещаются на одном перпендикуляре к оси ОX, а А′′ и А′′′ — на одном перпендикуляре к оси ОZ.

Известно три способа построения профильной проекции точки по данным двум проекциям.
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